Додаток 7

Характеристики процесів деградації

багатошарових друкованих плат

Таблиця Д 7.1

Значення коефіцієнтів варіації основних типів процесів деградації  багатошарових друкованих плат
	Тип процесу деградації
	Коефіцієнт варіації  (оj
	Найменування     процесу

	Старіння
	0,40 – 1,00
	Деградація ізоляційних матеріалів  Деградація захисної лакової плівки

	Електричний
	0,70 – 1,50
	  Електрохімічна корозія              


Таблиця Д 7.2

Значення величини пайової участі процесів деградації 

багатошарових друкованих плат
	Найменування процесів деградації
	Величина пайової участі, Роj

	Деградація ізоляційних матеріалів 
	0,006

	Деградація захисної лакової плівки
	0,109

	Електрохімічна корозія               
	0,80

	Інші
	0,085


Таблиця Д7.3

Основні характеристики процесів деградації 

багатошарових друкованих плат
	Тип процесу 
деградації (вісь j на діаграмах Парето)
	Енергія активації Еаj , еВ
	Коефіцієнт варіації  

(оj
	Пайова участь в узагальненому процесі 

деградації  Роj

	1. Електрохімічна корозія   металів струмопровідних доріжок
	0,45 
	1,10
	0,80

	2. Деградація захисної лакової плівки
	0,003
	0,80
	0,109

	3. Деградація ізоляційних матеріалів 
	0,90
	0,70
	0,006

	4. Інші
	–
	1,00
	0,085
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Рис. Д7.1.  Діаграми Парето для багатошарових друкованих плат
Додаток 8

Характеристики процесів деградації

комутаційних елементів
Таблиця Д8.1

Значення коефіцієнтів варіації  процесів деградації

електромагнітних реле

	Тип процесу
	Коефіцієнт варіації  (оj
	Найменування     процесу

	Утома багатоциклічна
	0,40 – 0,80
	Накопичення утомних руйнувань при циклічній роботі                       Руйнування елементів конструкції

	Старіння
	0,40 – 1,00
	Залишкова деформація пружин      Старіння ізоляції

	Електричний
	0,70 – 1,50
	Електроліз, електрохімічна корозія                    


Таблиця Д8.2

Основні  характеристики  процесів  деградації 

електромагнітних реле

	Тип процесу 
деградації (вісь j на діаграмах Парето)
	Енергія активації Еаj , еВ
	Коефіцієнт варіації  

(оj
	Пайова участь в узагальненому процесі 

деградації  Роj

	1. Накопичення утомних руйнувань в елементах конструкції
	0,20 
	0,60
	0,40

	2. Залишкова деформація пружин      
	0,30
	0,60
	0,15

	3. Електрохімічна корозія  
	0,45
	1,10
	0,15

	4. Електроліз
	0,45
	0,90
	0,14

	5. Старіння ізоляції
	0,70
	0,70
	0,06

	6. Інші
	–
	1,00
	0,10
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Рис. Д 8.1.  Діаграми Парето для електромагнітних реле
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