
Лабораторная работа № 8
Тема: “Пассивные RC - фильтры”
Тема: “Пассивные RC - фильтры”.
Цель работы: . Исследовать схемы пассивных RС – фильтров в частотной и временной области.

Типы фильтров:
· ФНЧ – фильтр низких частот
· ФВЧ – фильтр высоких частот
· Полосовой  фильтр (ПФ)
Ход работы

Опыт №1. Исследование ФНЧ.
В программе EWB собрать схему (рис. 1).
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Рис. 1 – схема фильтра низких частот.
Установить следующие значения:
fвх = 6 кГц

R = 6 кОм

C = 0,06 мкФ

U = 12 B

Теоретически рассчитать граничную частоту:

fгр = 1/(2пRC)  .

Получить амплитудно-частоиную характеристику фильтра (рис.3).
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Рис. 3 – АЧХ ФНЧ.
Практически получить граничную частоту.

Опыт №2. Исследование ФВЧ.
В программе EWB собрать схему (рис. 4).
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Рис. 4 – схема фильтра высоких частот.
Получить АЧХ (рис. 5).
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Рис. 5 – АЧХ ФВЧ.
Практически получить граничну частоту.

Опыт №2. Исследование полосового фильтра.
В программе EWB собрать схему (рис. 6).
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Рис. 6 – схема полосового фильтра.
Практически получить верхнюю и нижнюю граничные частоты.

Получить АЧХ (рис. 7).
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Рис. 7 – АЧХ ПФ.
Сделать выводы по работе.













