[image: image1.jpg]LPY278 PY27B nes MKB - 48 KC

Aaunump ABLLY sz T
- £5 - & st 1 5 1 . Y10 Y11 Y12 Y13 Y14
3§ % il Ak (dh 1R i

Pesepc
Pesepc

TT TT

A BKP - 436 1 pBur.

N

BYK Bacy

HP|H3 HP|H3| HP|H3| HP|H3
514 (‘—‘ s16 ("' s18 f—' 520 (“' s22





А1 - БКР-436
S1 - задатчик режима (реверс-прямая тяга) МКВ-48КС S22 - сигнализатор давления за отсечным клапаном
Сигнализаторы состояния элементов системы реверса ПКТ-6м-2с: S14, S16 - механизма замка реверсивного устройства;
S18 - промежуточного положения подвижного корпуса реверсивного устройства;
S20 - обратной связи.
Y14 - электромагнитный клапан МКВ-250 управления принудительным открытием КПВ КНД;
Электромагнитные клапаны 1075ЭМТ-6614-2Б1 управления: Y10 - отсечным клапаном; Y11 - реверсивным устройством; Y12 - расходом; Y13 -замками.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕВЕРСОМ ТЯГИ
Рис. 1
