УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ НС140-2Н. 

Работа электросистемы (рис. 8)
Управление резервной насосной станцией (далее насосная станция) – электрическое.
Электросистема управления обеспечивает:
-
автоматическое управление насосной станцией при включении резервного торможения колес, системы управления рулежным устройством при давлении за подпорным клапаном в ГС2 ниже 80 кгс/см2 при резервном выпуске шасси, уборке шасси при отказавшем двигателе № 2 и отсутствии сигнала "БАК НС - РЕЗЕРВ - МАЛО ЖИДКОСТИ";
· в режиме автоматического управления включение насосной станции на земле при уровне жидкости в баке ГС2 менее 50 %;
· ручное управление насосной станцией.

При установке переключателя 10-S14 "НС РЕЗЕРВ" в положение "АВТ" система работает в режиме автоматического управления.
При включении резервного торможения колес срабатывают реле 32.40-К1, своими контактами подключает напряжение 27 В к обмотке реле 10-КЗ. Реле 10-КЗ срабатывает, через свои контакты 13-12 и контакты А2-АЗ реле времени 10-К4 подключает напряжение 27 В к обмотке реле 10-К5.
Реле 10-К5 срабатывает, через свои контакты 23-22 становится на блокировку, контактами 13-12 подключает напряжение 27 В:
· к блоку 46.00-АЗ (сигнал на включение насосной станции);

· к обмотке контактора 10-К6, последний срабатывает и подключает напряжение 27 В к насосной станции 10-МЗ;
· к обмотке реле 10-К7 через контакты 12-11 реле 52.70-К1.
При давлении 80 кгс/см2 в линии нагнетания за насосной станцией 10-МЗ срабатывает сигнализатор давления 10-S27 и своими контактами подключает минус бортовой сети к обмотке реле 10-К7.
Реле 10-К7 срабатывает, при этом:
· подключает минус бортовой сети к блоку 46.00-АЗ, в результате изменяется вид символа насосной станции;

· переключает цепи управления распределителей КЭ94-2 системы управления рулежным устройством, в результате при включении рулежное устройство отключается от линии нагнетания ГС2 и подключается к линии нагнетания за насосной станцией.

При отключении резервного торможения колес реле 32.40-К1 отпускает, в результате отпускает реле 10-КЗ, напряжение 27 В подключается к обмотке реле времени 10-К4 через контакты 11-12 реле 10-КЗ и 22-23 реле 10-К5.
· Через 30 с реле времени 10-К4 срабатывает, размыкает цепь обмотки реле 10-К5, последнее отпускает, при этом напряжение 27 В отключается от:
· обмотки контактора 10-К6, контактор отпускает, насосная станция 10-МЗ отключается;

· обмотки реле 10-К7, реле отпускает, в результате минус бортовой сети отключается от блока 46.00-АЗ. переключаются цепи управления распределителями КЭ94-2 системы управления рулежным устройством;

· блока 46.00-АЗ, в результате изменяется вид символа насосной станции;

-
обмотки реле времени 10-К4, реле времени отпускает.
При включении системы управления рулежным устройством при давлении менее 80 кгс/см2 за подпорным клапаном в ГС2 срабатывает реле 10-К2, подключает напряжение 27 В к обмотке реле 10-КЗ, последнее срабатывает и далее система работает как описано выше.
Если давление за подпорным клапаном восстановилось и превысило 80 кгс/см2, срабатывает сигнализатор давления 10-S13 и размыкает цепь обмотки реле 10-К2. Реле 10-К2 отпускает, в результате отпускает реле 10-КЗ и далее система работает как описано выше. Отключение насосной станции 10-МЗ происходит через 30 с после восстановления давления за подпорным клапаном в ГС2.
Включение насосной станции 10-МЗ происходит также при:
· резервном выпуске шасси после срабатывания реле 32.30-КЗ;
· уборке шасси при отказавшем двигателе № 2 и отсутствии сообщения "БАК НС - РЕЗЕРВ – МАЛО ЖИДКОСТИ", после срабатывания реле 32.30-К2. Сообщение формируется при поступлении на блок 46.00-АЗ сигнала с блока 10-АЗ при срабатывании сигнализатора уровня 10-В9.
По окончании выпуска (уборки) шасси реле 32.30-КЗ (32.30-К2) отпускает, насосная станция 10-МЗ отключается.
Если уровень жидкости в баке второй гидросистемы понизился до уровня менее 50 %, после посадки на земле, срабатывает реле 10-К16, подключает напряжение 27 В к обмотке контактора 10-К6, последний срабатывает и включает насосную станцию 10-МЗ. Отключение насосной станции производится вручную.
При открытии (закрытии) крышек переднего и заднего багажных люков срабатывает реле 52.70-К1, своими контактами подключает напряжение 27 В к обмотке контактора 10-К6, контактор срабатывает и включает насосную станцию на время открытия (закрытия) крышки.
При установке переключателя 10-S14 в положение "РУЧ" срабатывает контактор 10-К6, насосная станция 10-МЗ включается. Отключение насосной станции происходит при установке переключателя 10-S14 в положение "ОТКП".
