Вся информация, имеющаяся в БСТО, выдается по вызову на экраны МФПУ ВСС. Вывод информации производится на английском языке по командам оператора, задаваемых с этих же пультов (т.е. МФПУ ВСС) в такой последовательности:

· вывод исходного меню БСТО ("OMS INITIAL MENU") путем нажатия кнопки выбора "OMS" в главном меню МФПУ;
· вывод меню всех систем в режиме состояния контроля ("STATE MONITORING") путем нажатия кнопки "2L" в исходном меню;

· вывод начального меню гидросистемы ("HYD MONITORING") путем нажатия кнопки "HYD 29" в меню "STATE MONITORING".
В состав начального меню гидросистемы входят:

· кадр сообщений о текущих отказах в гидросистеме ("HYD CURRENT FAULTS") выводится при нажатой кнопке "1L". Кадр содержит количество страниц, необходимых для размещения на них перечня всех текущих отказов в системе. На одной странице выводятся сообщения не более чем о двух отказах. Сообщение включает в себя код отказа и текстовое сообщение об отказе. При отсутствии отказов на кадре выводится текст "NO FAULTS" (нет отказов);

· кадр ("HYD FAULT REVIEW") вывода истории отказов в гидросистеме запомненных в прошедших полетах. Выводится при нажатии кнопки "2L". На кадре выводится меню всех полетов, в которых были запомнены отказы по гидросистеме;

· параметрический кадр гидросистемы ("HYD SENSOR READOUT"). Выводится при нажатии на кнопку "4L". Изображение кадра и его содержание см. на рис. 6.
1 Гидронасос Н П148Н;
2 Клапан слива 148.00.5602.210.000;
3 Гидравлический разъем 823.600-1 ОНГЖ ;
4 Огнестойкий рукав R-148 
5 Обратный клапан 990-7-1 ОНГЖ
6 Огнестойкий рукав Н-148
7 Гидравлический разъем 823600-16НГЖ
8 Огнестойкий рукав С-148
9 Перекрывной кран ЭПК35Н
10 Огнестойкий рукав В-148
10. Гидравлический разъем 823600-32НГЖ
11. Обратный клапан 990-7-6НГЖ
12. Дроссельный кран ГА230-4
13. Гидравлический кран 629600ВТ НГЖ
14. Двусторонний дроссель 148.00.5601.120.013

15. Цилиндр уборки-выпуска ВД 148.00.5603.150.000

16. Турбонасосная установка ВД-004В
17. Сигнализатор давления СДМ-100А
18. Гидравлический фильтр QA08469

19. Обратный клапан 990-7-12НГЖ
20. Бортовой клапан всасывания 803800-25НГЖ
21. Фторопластовый рукав 8Д0.447.058-16-40
22. Гидравлический полуразъем 148.00.5601.020.000
23. Насосная станция НС140-7Н
24. Бортовой клапан заправки 803800-6НГЖ
25. Гидравлический фильтр QA08474

26. Обратный клапан 990-7-14НГЖ
27. Датчик температуры П-109

28. Сигнализатор давления СДМ-160А
29. Термоклапан 6807

30. Гидробак 148.00.5602.100.003

31. Сигнализатор уровня СГ-148

32. Датчик измерения уровня ДИУ-148

33. Датчик давления ДАТ-6КС
34. Бак-расширитель 148.00.5602.050.001

35. Сливной кран 605300НГЖ
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36. Гидравлический фильтр QA08476
37. Обратный клапан 990-7-18НГЖ
38. Сигнализатор давления СДМ-80А
39. Датчик давления ДАТ-250КС
40. Теплообменник 148.00.5642.150.001
41. Комплексный агрегат наддува гидробака 985800-2НГЖ
42. Воздушный фильтр 11ВФ20А
43. Влагопоглотитель 148.00.5602.010.000
44. Отстойник 148.00.5602.080.000
45. Обратный клапан 574700
46. Дренажная емкость 148.00.5602.250.000
47. Гидроаккумулятор 148.00.5603.050.002
48. Зарядный клапан 804600НГЖ
49. Бортовой клапан нагнетания 803800—12НГЖ
50. Предохранительный клапан РД58
51. Предохранительный клапан РД58-9
52. Обратный клапан 990-7-8НГЖ
53. Гидроаккумулятор 148.00.5603.100.000
54. Гидравлический фильтр QA08471
55. Насосная станция НС140-2Н
56. Гидравлический полуразъем 148.00.5601.010.000
57. Фторопластовый рукав 8Д0.447.018-50-43
58. Гидробак 148.00.5602.200.000
59. Сигнализатор давления СДГ-8А
60. Двусторонний дроссель 148.00.5601.140.000
61. Электрогидравлический распределитель КЭ94-2
62. Гидроаккумулятор тормозов 148.00.5603.050.003
63. Гидроаккумулятор 148.00.5603.050.001
64. Предохранительный термоклапан ГА133.100-5К
65. Угольник с дросселем 148.00.5609.130.000
66. Бортовой штуцер наддува 148.00.5609.238.000
67. Подпорный клапан РД57-2
68. Сигнализатор давления СДМ-80
69. Теплообменник 148.00.5642.150.002
70. Бак-расширитель 148.00.5602.050.002
71. Гидробак 148.00.5602.100.005
72. Переключатель слива 148.00.5601.050.000
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ЗНАЧЕНИЕ И ЦВЕТ СИМВОЛОВ НА КАДРЕ “ГИДРО”
	№ символа по рис.1
	Значение, цвет символа

	1
	2

	12, 32
	Основной насос работает (создается давление) – зеленый.
Отказ основного наоса – желтый.
Двигатель и установленный на нем исправный основной насос не работают – белый.
Основной насос отключен нажатием на кнопку-табло “НАСОС” – синий.

	15, 22, 34
	Насосная станция включенаи создает давление – зеленый.
Отказ насосной станции – желтый.
Насосная станция отключена – белый.

	11
	Ветродвигатель не работает – белый.
Ветродвигатель работает – зеленый.

	9, 35
	Перекрывной кран открыт – зеленый.

Перекрывной кран закрыт – желтый.

	24
	Подпорный клапан закрыт (нет питания)– белый.
Подпорный клапан закрыт автоматически или вручную – желтый.
Клапан работает в режиме подпорного клапана – зеленый.

	2, 3, и 40, 41
	Уровень жидкости в гидробаке больше 60% – зеленый.
Уровень жидкости в гидробаке 60% и менее – желтый.

	1, 42 
	Давление наддува гидробака в пределах нормы – зеленый.
Давление наддува гидробака ниже допустимого – желтый.

	4, 39
	Температура жидкости в гидробаке от –20 оС до +90 оС включительно – зеленый.

Температура жидкости в гидробаке ниже –20 оС или выше +90 оС включительно – желтый.

	19, 27
	Температура жидкости перед теплообменником от –20 оС до +110 оС включительно – зеленый.

Температура жидкости перед теплообменником  ниже –20 оС или выше +110 оС включительно – желтый.

	18, 26
	Давление жидкости в ГС1, ГС2 от 80 до 235 кгс/см2 включительно – зеленый.
Давление жидкости в ГС1, ГС2 меньше 80 кгс/см2 или больше 235 кгс/см2 – желтый.

	21
	Давление жидкости в сети резервной насосной станции – цвет одинаковый с символом 22.


	1
	2

	20
	Линия нагнетания в сети резервной насосной станции – цвет одинаковый с символом 22.

	
	Линии всасывания в ГС1 и ГС2

	5, 6, 7, 8, 10 и
38, 37, 36, 33
	Есть жидкость в гидробаке, перекрывной кран открыт, все источники давления не работают – белый.
Нет жидкости в гидробаке, все источники давления не работают – желтый.
Есть жидкость в гидробаке, перекрывной кран открыт, все источники давления работают – зеленый.

	5, 6, 10 и
38, 36, 33
	Работает только основной насос – зеленый (остальные линии белые).

	5, 7 и 38, 37
	Работает только насосная станция – зеленый (остальные линии белые).

	5, 8
	Работает только ветродвигатель – зеленый (остальные линии белые).

	10, 33
	Перекрывной кран закрыт – желтый.

	
	Линии нагнетания в ГС1

	13, 14, 16, 17
	Белый – при неработающих источниках давления.

	14, 17
	Зеленый – при работе основного насоса.

	16, 17
	Зеленый – при работе насосной станции.

	13, 17
	Зеленый – при работе ветродвигателя.

	14
	Желтый – при отказе основного насоса.

	16
	Желтый – при отказе насосной станции.

	14, 16, 17
	Желтый – при отказе основного насоса и насосной станции.

	
	Линии питания в ГС2

	
	Белый – при неработающих источниках давления.

	30, 29, 28, 25
	Зеленый – при работе основного насоса.

	29, 28, 31, 25
	Зеленый – при работе насосной станции.

	30
	Желтый – при отказе основного насоса.

	31
	Желтый – при отказе насосной станции.

	30, 29, 28, 31, 25
	Желтый – при отказе основного насоса и насосной станции.

	23
	Цвет одинаковый с символом 24.
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Значение и цвет символа на кадре “КОНФ”
	№ символа по рис.5
	Значение, цвет символа

	1
	2

	1
	Ветродвигатель в выпущенном положении, не работает – белый.
Ветродвигатель работает – зеленый.


