Завдання на курсову роботу (ТАУ ФЕЛ).
1. Перетворити структурну схему заданої САУ у вигляд, зручний для наступного аналізу, згідно з Правилами перетворення структурних схем і отримати передаточні функції стосовно:

· вхідного сигналу;

· сигналу збурення.
2. Провести аналіз часових і частотних характеристик отриманих передаточних функції заданої САУ за допомогою лінійного аналізу стосовно:

· вхідного сигналу;

· сигналу збурення.
3. Провести аналіз стійкості та якості передаточних функцій заданої САУ стосовно:

· вхідного сигналу;

· сигналу збурення.
4.      Обрати характеристики корегувальних пристроїв згідно з отриманими показниками стійкості і якості та отримати показники стійкості і якості передаточних функцій скоректованої САУ. 
5. Збудувати статичні характеристики передаточних функцій скоректованої САУ стосовно:
- вхідного сигналу;

- сигналу збурення.

6. Побудувати кореневі годографи для передаточних функцій скоректованої САУ
стосовно:

- вхідного сигналу;

- сигналу збурення.

7. Побудувати моделі у просторі станів для передаточних функцій скоректованої САУ стосовно:

· вхідного сигналу;

· сигналу збурення.

Провести аналіз характеристик моделі у просторі станів для передаточних функцій скоректованої САУ за допомогою лінійного аналізу.  

8. Отримати показники керованості та спостережливості для передаточних функцій скорегованої САУ  стосовно:

· вхідного сигналу;

· сигналу збурення.

